防护罩

机械防护罩、防护网设计有足够的强度和刚度，采用304不锈钢 （1Cr18Ni9Ti），机械设备轴封的防护网和燃料系统的部分防护网采用铝合金（LY-12）严禁使用其他材料代替，如果必须采用其他材料代替制造，必须在满足足够刚度和强度的条件下，需和厂房协调，由厂方进行审核、确认。

机械设备防护罩安装要求:

1.为所有的轴端安装防护装置，转动机械的防护罩包括转动机械的全部外露转动部分的防护罩，含转动机械的联轴器、传动皮带、机械密封等处（或盘根）等所有转动部分；

2. 为所有做旋转或振荡运动的杠杆、凸轮、传动装置或轴安装防护装置